|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Vahid\Desktop\unnamed.jpg  دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری‌های پیشرفته | **بسمه‌تعالی**  راهنمای استفاده از پروژکتورهای دانشکده | تاریخ: ......................  شماره: .....................  پیوست: ................... |
|  | | |
| **مراحل کار با دستگاه کنترل پروژکتور**   1. تگ RFID را وارد شیار موجود روی دستگاه نمائید. 2. منتظر بمانید تا پروژکتور کاملا روشن شده و آماده به کار گردد. 3. سیستم خود را به یکی از دو روش زیر به پروژکتور وصل نمائید.   **الف) ارتباط بی سیم**   * تنظیم ورودی پروژکتور روی HDMI توسط کلید روی دستگاه (با یک بار فشردن کلید پروژکتور اقدام به جستجوی ورودی متصل خواهد کرد.) * بعد از نمایش SSID و Password مربوط به ماژول بی سیم روی پرده توسط نرم افزار Ezcast به SSID مربوطه با Password نمایش داده شده وصل شوید. * گزینه Mirror در نرم افزار Ezcast تصویر سیستم شما را به پروژکتور منتقل خواهد کرد.   **ب) ارتباط با سیم**   * تنظیم ورودی پروژکتور روی Computer 1 توسط کلید روی دستگاه * در صورتی که لپ تاپ شما پورت VGA نداشته باشد از مسئول کلاس ها مبدل HDMI به VGA را تحویل کرفته و وصل کنید. * توسط کلید میانبر WIN+P سیستم خود را روی حالت Duplicate قرار دهید تا تصویر هم در لپ تاپ شما و هم روی پروژکتور به صورت یکسان نمایش داده شود. * در صورت پائین بودن کیفیت تصویر می توانید با تغییر رزولیشن تصویر سیستم خود آن را بهبود دهید. | | |