|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Vahid\Desktop\unnamed.jpgدانشکده برق، کامپیوتر و فناوری‌های پیشرفته | **بسمه‌تعالی**راهنمای استفاده از پروژکتورهای دانشکده | تاریخ: ......................شماره: .....................پیوست: ................... |
|  |
|  **مراحل کار با دستگاه کنترل پروژکتور** 1. تگ RFID را وارد شیار موجود روی دستگاه نمائید.
2. منتظر بمانید تا پروژکتور کاملا روشن شده و آماده به کار گردد.
3. سیستم خود را به یکی از دو روش زیر به پروژکتور وصل نمائید.

**الف) ارتباط بی سیم*** تنظیم ورودی پروژکتور روی HDMI توسط کلید روی دستگاه (با یک بار فشردن کلید پروژکتور اقدام به جستجوی ورودی متصل خواهد کرد.)
* بعد از نمایش SSID و Password مربوط به ماژول بی سیم روی پرده توسط نرم افزار Ezcast به SSID مربوطه با Password نمایش داده شده وصل شوید.
* گزینه Mirror در نرم افزار Ezcast تصویر سیستم شما را به پروژکتور منتقل خواهد کرد.

**ب) ارتباط با سیم** * تنظیم ورودی پروژکتور روی Computer 1 توسط کلید روی دستگاه
* در صورتی که لپ تاپ شما پورت VGA نداشته باشد از مسئول کلاس ها مبدل HDMI به VGA را تحویل کرفته و وصل کنید.
* توسط کلید میانبر WIN+P سیستم خود را روی حالت Duplicate قرار دهید تا تصویر هم در لپ تاپ شما و هم روی پروژکتور به صورت یکسان نمایش داده شود.
* در صورت پائین بودن کیفیت تصویر می توانید با تغییر رزولیشن تصویر سیستم خود آن را بهبود دهید.
 |